**CVM-D-CPX**

TRS-TRS аудиокабель 3.5мм для камеры

**Главные характеристики**

. Процесс обработки с ЧПУ   
. ТПУ-кабель: долговременный и удобный   
. Золочение контактов для высокого качества сигнала

**Характеристики**

Без стопорной пластины/пружинный провод/60см (после растяжения)

**Совместимые устройства**

Comica VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U