**CVM-VM20**

Многофункциональный суперкардиоидный конденсаторный микрофон

**1. Два режима фильтрации высоких частот**

75/150Гц – два режима фильтрации высоких частот позволяют эффективно фильтровать низкочастотные шумы в зависимости от ситуации, обеспечивая более высокое качество и чистоту звука

**2. Плавное регулирование громкости**

Громкость можно с легкостью отрегулировать в соответствии с вашими необходимостями, что обеспечивает плавность и стабильность работы

**3. OLED-экран**

OLED-экран для отображения и отслеживания уровня заряда батареи в реальном времени

**4. Подходит для устройства с выходами TRS/TRRS и XLR 3,5мм**

Подходит для устройств с различными выходами и имеет широкое применение

**5. Перезаряжаемая встроенная литиевая батарея USB-C, работа во время подзарядки**

Порт USB-C поддерживает зарядку во время использования микрофона для продления времени его работы

**6. Цельнометаллическая конструкция, экранирование, стабильность и надежность**

Металл экранирует внешние помехи, обеспечивая стабильную и надежную работу