**CVM-VS07(C)**

**Название：**

Миниатюрный гибкий подключаемый кардиоидный микрофон COMICA CVM-VS07(C) (для камер, телефонов, GoPro)

**Введение**

Благодарим за покупку миниатюрного гибкого подключаемого кардиоидного микрофона COMICA CVM-VS07(C).

Для получения наилучшего опыта использования устройства внимательно прочтите данное руководство, прежде чем устанавливать и использовать микрофон.

**Характеристики**

. Подключаемый кардиоидный микрофон

. Конструкция с регулировкой направления на 90 градусов

. Металлический корпус для экранирования

. Встроенный амортизатор и позолоченная капсула

. Небольшой размер, легкость и гибкость – подходит для камер, телефонов и GoPro

**Примечание**

1. При работе со смартфонами на системе Android лучше использовать режим записи аудио. При работе с большинством смартфонов в режиме видеозаписи возможны проблемы с совместимостью (в такой ситуации рекомендуется использовать сторонние приложения). В случае со смартфонами на системе iOS микрофон работает как в режиме аудио-, так и в режиме видеозаписи, а также со сторонними приложениями;

2. При использовании микрофона со смартфоном, необходимо включить режим полета во избежание помех;

3. Не используйте данное устройство рядом с нагревательными приборами или источниками радиопомех, например, радиаторами, духовыми шкафами, холодильниками, кондиционерами, а также оборудованием для передачи WIFI-сигнала;

4. Используйте защиту от ветра, если источник звука находится слишком близко, или при съемках на улице во избежание ухудшения качества звука или шума ветра;

5. Не используйте устройство в дождливую погоду или при высокой влажности во избежание короткого замыкания;

6. Храните устройство в сухом помещении.

**Спецификации**

1. **Частотная характеристика**



1. **Диаграмма направленности**



1. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Диаграмма направленности | Кардиоидный |
| Чувствительность | -36±2дБ |
| Частотная характеристика | 80Гц~20кГц |
| Соотношение сигнала к шуму | >60дБ |
| Максимальный УЗД | >100дБ |
| Выход | 3.5мм TRRS |
| Максимальный градус вращения | 90° |
| Рабочая температура | 0℃~50℃ |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |

**Комплект поставки**

1. Микрофон
2. Защита от ветра
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон