**CVM-WS50**

**Введение：**

Профессиональный беспроводной мобильный петличный микрофон COMICA CVM-WS50 – это беспроводная 6-канальная микрофонная система, состоящая из гибкой комбинации пульта дистанционного управления и треноги для записи видео на мобильный телефон/прямых эфиров/записи видео для YouTube/интервью/видеоконференций/подкастов/iPhone X/Android.

**Особенности:**

【**Технология УВЧ, рабочее расстояние до 60м**】Благодаря технологии ультра высоких частот (УВЧ), использующей частоты в диапазоне 300-3000мГц и длину волны 1м-1дм, рабочее расстояние при условии отсутствия преград составляет до 60, а при наличии преград – 30м.

【**Микрофон для смартфона с металлическим зажимом**】ЧПУ, аккуратный металлический корпус. Зажим для смартфона можно сжимать, что удобно при хранении. Ширина зажима для смартфона регулируется, благодаря чему подходит для всех смартфонов.

【**Мониторинг аудио в реальном времени**】Встроенная функция мониторинга аудио позволяет вам слышать звук прямо во время записи и отслеживать его состояние для быстрого завершения записи.

【**6 каналов на выбор**】6 каналов на выбор, гибкий подбор каналов; если задействуются какие-либо каналы, кроме используемого, вы можете быстро переключить канал, чтобы избежать помех.

【**Плавная регулировка громкости**】Устройство оснащено плавной регулировкой громкости: вы можете настроить ее в соответствии со своими потребностями.

【**ЖК-экран**】Специальный ЖК-экран отображает каналы, статус аудио и уровень заряда батареи, обеспечивая возможность динамического отслеживания в реальном времени.

**Характеристики:**

* 6 каналов, рабочее расстояние до 60м (на открытой местности, 30м с преградами);
* Встроенное металлическое крепление для смартфона;
* ЖК-экран для отображения каналов и статуса аудио;
* Плавная регулировка громкости;
* Мониторинг аудио в реальном времени;
* Возможна установка светодиодного фонарика, ручки, треноги, крепления и т.д.;
* Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея;
* Переносной и легкий;
* Дополнительная функция WS50A: Съемная электронная рукоятка, умное управление видео;
* Дополнительная функция WS50B: Обычная ручка: гибкая и универсальная;
* Дополнительная функция WS50C: Мини-тренога для наилучшего качества записи живого видео.

**Комплект поставки (основные компоненты):**

**CVM-WS50(A)：**Передатчик + Приемник + Электронная ручка + Кабель аудио-выхода TRRS + Микрофон со штекером 3,5мм + USB-кабель для подзарядки + Ветроглушитель

**CVM-WS50(B):** Передатчик + Приемник + Обычная ручка + Кабель аудио-выхода TRRS + Микрофон со штекером 3,5мм + USB-кабель для подзарядки + Ветроглушитель

**CVM-WS50(C):** Передатчик + Приемник + Мини-тренога + Кабель аудио-выхода TRRS + Микрофон со штекером 3,5мм + USB-кабель для подзарядки + Ветроглушитель

**CVM-WS50(H):** Ручной передатчик + Приемник + Обычная ручка + Кабель аудио-выхода TRRS + Микрофон со штекером 3,5мм + USB-кабель для подзарядки + Ветроглушитель

**Передатчик**

|  |  |
| --- | --- |
| Каналы | 6（0~5） |
| Беспроводная частота | 520,00МГц ~ 526,00МГц |
| Сигнал / Шум | ＞65дБ |
| Антенна | Проводная антенна с длиной волны 1/4 |
| Мощность передачи | 10дБм |
| Побочное излучение | ＜-60дБн |
| Задержка звука | ＜20мс |
| Искажение звука | ＜0,5% |
| Аудио-выход | 3,5мм |
| Батареи | Полимерная литиевая батарея 3,7В 1150мАч |
| Выход зарядки | Микро-USB |
| Габариты | 85 x 59 x 16,3 мм |
| Рабочая температура | 0℃ ~ +50℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ |

**Ручной передатчик**

|  |  |
| --- | --- |
| Сигнал / Шум | ＞65дБ |
| Антенна | PCB-антенна |
| Побочное излучение | ＜-60дБн |
| Задержка звука | ＜20мс |
| Искажение звука | ＜0.5% |
| Батарея | Батарейки AA 2шт |
| Габариты | Φ53,5（макс.）x 248мм |
| Рабочая температура | 0℃ ~ +50℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ |

**Приемник**

|  |  |
| --- | --- |
| Каналы | 6（0~5） |
| Беспроводная частота | 520,00МГц ~ 526,00МГц |
| Сигнал / Шум | ＞65дБ |
| Антенна | Проводная антенна с длиной волны 1/4 |
| Чувствительность приема | -95дБм |
| Задержка звука | ＜20мс |
| Искажение звука | ＜0.5% |
| Частотная характеристика | 20Гц ~ 18КГц |
| Аудио-вход | 3,5мм |
| Батареи | Полимерная литиевая батарея 3,7В 1150мАч |
| Выход зарядки | Микро-USB |
| Габариты | 104 x 57,6 x 16,3мм |
| Рабочая температура | 0℃ ~ +50℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ |

**Электронная Bluetooth-ручка**

|  |  |
| --- | --- |
| Версия Bluetooth | 3,0 |
| Расстояние работы | 10м |
| Батарея | CR2032 x 1 |
| Время автоматического выключения при отсутствии активности | 10 минут |
| Габариты | 35 x 25 x 8,4мм |