**CVM-VM20**

Многофункциональный суперкардиоидный конденсаторный микрофон

**Введение**

Благодарим за покупку суперкардиоидного конденсаторного микрофона COMICA CVM-VM20. Для получения наилучшего опыта использования устройства внимательно прочтите данное руководство, прежде чем устанавливать и использовать микрофон.

**Характеристики**

. Два режима фильтрации высоких частот – 75/150Гц

. Плавное регулирование громкости

. OLED-экран

. Подходит для устройства с выходами TRS/TRRS и XLR 3,5мм

. Перезаряжаемая встроенная литиевая батарея USB-C, работа во время подзарядки

. Цельнометаллическая конструкция, экранирование, стабильность и надежность

**Примечание**

. Не используйте данное устройство рядом с нагревательными приборами или источниками радиопомех

. Данное устройство является высокочастотным. Избегайте падений, столкновений и ударов

. Не используйте устройство в дождливую погоду или при высокой влажности во избежание короткого замыкания

. После использования отключите устройство для хранения

**Комплект поставки**

1. Микрофон

2. Амортизатор

3. Защита от ветра

4. Ветроглушитель

5. Аудиокабель TRS - TRS 3,5мм

6. Аудиокабель TRS - TRRS 3,5мм

7. Кабель зарядки USB A-USB C

8. Чехол для переноски

9. Руководство пользователя

10. Гарантийный талон

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоидный |
| Диапазон частот | 20Гц ~ 20КГц |
| Фильтрация низких частот | 75Гц / 150Гц |
| Диапазон чувствительности | -43дБ ~ -23дБ |
| Звук/Шум | >75дБ |
| Максимальный УЗД | >105дБ |
| Выход | 3,5мм TRRS |
| Питание | Литий-ионная батарея 3.7В 300мАч |
| Размер | Φ22мм x Д 177мм |
| Чистый вес | 84г |