**CVM-D-SPX**

TRS-TRRS аудиокабель 3.5мм для смартфона

**Главные характеристики**

. Процесс обработки с ЧПУ
. ТПУ-кабель: долговременный и удобный
. Золочение контактов для высокого качества сигнала

**Характеристики**

Без стопорной пластины/пружинный провод/60см (после растяжения)

**Совместимые устройства**

Comica VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U