Электрический суперкардиоидный направленный конденсаторный микрофон COMICA CVM-V30 PRO для съемок видео, собраний и интервью, подходящий для фото- и видеокамер.

**Описание:**

Суперкардиоидный направленный конденсаторный микрофон COMICA CVM-V30 PRO специально разработан для съемок видео, собраний и интервью с помощью фото- и видеокамер, а также профессионального оборудования. Микрофон обладает функцией регулировки чувствительности +10дБ, фильтром высоких частот и амортизирующим креплением для высокого качества записи звука.

**Спецификация:**

. Суперкардиодный

. Низкие собственные шумы

. Фильтр высоких частот

. Защита от помех

. Особый дизайн для отличной амортизации

. Защита от ветра и ветроглушитель в комплекте

. Резьбовое отверстие диаметром 1/4” внизу

**Статус индикатора：**

Нормальный статус работы: зеленый

Низкий уровень заряда батареи: красный (срочно замените батарею)

**Характеристики：**

Фактический вес: 0,40кг

Габариты: 26\*11.5\*9.5см

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Преобразователь | Задний электрический конденсатор |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоидный |
| Диапазон частот | 40Гц~20000Гц |
| Чувствительность | -33дБ±2дБ / -23дБ±2дБ |
| Выходное сопротивление | 200Ω |
| Динамический диапазон | 100дБ |
| Макс. УЗД | 114дБ |
| Соотношение сигнал-шум | 78дБ |
| Аудиовыход | 3.5мм |
| Батарея | AAA 1.5В x 2 |
| Время работы батареи | 200ч |
| Вес  | 114г |
| Габариты | 210x62x80мм |

**Частотная характеристика**



**Диаграмма направленности**

